**6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6**

**ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР**

**Цель работы**: исследовать алгоритмы вывода информации на жидкокристаллический индикатор.

## 6.1 Краткие теоретические сведения

Работа жидкокристаллических индикаторов основана на свойствах жидких кристаллов, представляющих собой органическое соединение, находящееся в промежуточном состоянии между твердым (кристаллическим) и изотропно-жидким. Молекулы таких соединений имеют удлиненную форму. Между ними действуют боковые и концевые связи. На концах молекул находятся атомы с большими амплитудами колебаний, поэтому концевые связи оказываются слабее боковых и молекулы под действием электрического, магнитного полей и температуры становятся способными ориентироваться определенным образом.

По типу ориентации молекул жидкокристаллического вещества, их структуре, свойствам и областям использования различают два основных вида жидких кристаллов: холестерики (реагируют на температуру) и нематики (реагируют на электрическое поле).

Холестерики имеют направление преимущественной ориентации молекул, закрученное по спирали. В каждом слое молекулы располагаются параллельно друг другу, но повернуты относительно молекул предыдущего слоя. Эта структура раскладывает падающий свет в спектр цветов как дифракционная решетка. Для каждой температуры под определенным углом виден свой цвет. С изменением температуры изменяется угол ориентации молекул и цвет свечения индикатора. Поэтому холестерики могут применяться для измерения температуры.

Нематики имеют однородную однонаправленную ориентацию молекул, которая нарушается под действием электрического поля.

Жидкокристаллические индикаторы относятся к пассивным индикаторам. Сами жидкие кристаллы свет не испускают, поэтому для работы индикатора необходим источник проходящего или отраженного света.

Конструктивно ЖКИ представляют собой две прозрачные стеклянные пластины, между которыми помещают жидкокристаллическое вещество. На внутренние поверхности верхней (лицевой) и нижней пластин наносят электроды, представляющие собой прозрачные электропроводящие пленки. На верхней пластине расположены электроды (сегменты) требуемой формы, а на нижней – общий электрод.

Для работы ЖКИ на его электроды подают управляющие напряжения. Индикатор, работающий в отраженном свете, имеет нижний электрод с большим коэффициентом отражения. В качестве источника падающего света здесь служит естественное освещение. Чем оно больше, тем свечение ярче.

В условиях низкой освещенности применяются ЖКИ, работающие в проходящем свете. Такие индикаторы имеют прозрачные электроды. Под нижней стеклянной пластиной расположен источник света и матово-черный экран. При подаче напряжения на электроды прозрачность ЖК под ними нарушается и в проходящем свете отображается необходимый знак. В качестве источников света используются светодиоды, электролюминесцентные и флуоресцентные лампы. Цвет и яркость свечения индикатора зависят от цвета и яркости источника света.

**6.2 Порядок выполнения работы**

6.2.1 Запустите САПР Quartus II и подготовьте Block Diagram/Schematic File для работы.

6.2.2 Разработайте схему ЖКИ с учетом варианта задания, который указан в таблице 6.2.

*Таблица 6.1* – Варианты заданий

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вид отображаемой на ЖКИ информации |
| 11 | Строка символов “1А2В3С”, которая начинается с позиции 9 |

6.2.3 Выберите устройство и назначьте номера контактов ПЛИС.

6.2.4 Для того, чтобы создать инициализационный файл для ПЗУ (inst9) необходимо выполнить описанные ниже шаги.

6.2.5 Произведите компиляцию проекта с помощью утилиты Compiler.

6.2.5 Опишите в Waveform Editor входные сигналы, а затем получите и исследуйте временные диаграммы работы созданного устройства.

6.2.6 Включите стенд и выберите режим Byte-Blaster→PLD.

6.2.7 Произведите загрузку готового проекта в ПЛИС с помощью программатора (Programmer).

6.2.8 Визуально оцените правильность функционирования созданного устройства.

**6.3 Результаты выполнения работы**




Рисунок 6.1 – Схема индикатора




Рисунок 6.2 – Временные диаграммы работы индикатора



Рисунок 6.3 – Файл инициализации памяти

**6.4 Особенности САПР Quartus II выявленные в ходе выполнения лабораторной работы**

В ходе лабораторной работы было выявлено, что САПР Quartus II позволяет создавать файлы инициализации памяти (Memory initialization files), для этого необходимо выбрать File -> New -> Memory Initialization File, указать число слов, размер слова и заполнить память данными.

**Выводы**

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы жидкокристаллических индикаторов, их структура и особенности работы, а также изучено сопряжение жидкокристаллического индикатора с ПЛИС. Были изучены принципы работы с ЖКИ в учебно-отладочном стенде PLD Emulator. Была синтезирована схема индикации символов 1A2B3C на ЖКИ.